CISCO - 2960-C

Configuración Minicom

pu port /dev/ttyUSB0 pu baudrate 9600 pu bits 8 pu parity N pu stopbits 2 pu hasdcd No pu rtscts No pu xonxoff No

Configuración Inicial

En el wizard inicial se deben definir estas contraseñas :

Secret password

Enable password

Virtual terminal password

Luego debemos definir el ingreso via red

#sh privilege
#enable
#config t
#interface vlan 1
#ip address 10.1.1.22 255.255.255.0
#ip default-gateway 10.1.1.1
#copy running-config startup-config
#write memory

Servicio SSH <code> config t ip domain-name CAYU.COM.AR crypto key generate rsa – 2048 ip ssh version 2

service password-encryption

(config)#line vty 0 4 (config-line)#transport input ssh (config-line)#login local username cayu password CayuqueoPassword </CODE>